1- دلایل، ضرورتها، نیازمندیها، اهداف و مشخصات کلی پروژه (Why)
با توجه به گستره و موقعیت جغرافیایی ایران و همچنین لزوم ارائه اطلاعات مکانی دقیق در نقشههای ثبتی، استفاده از سیستمهای تصویر بینالمللی موجود در کاربردهای حدنگاری و ثبت املاک با چالش مواجه است. بعنوان مثال در صورت استفاده از سیستم تصویر کلاسیک UTM، ضریب مقیاس با دور شدن از نصفالنهار مرکزی تغییر کرده و انتقال اطلاعات به صفحه نقشه در برخی مناطق را با خطا مواجه خواهد کرد. همچنین با توجه به گستردگی قابل توجه کشور در راستای شرقی-غربی، در صورت استفاده از سیستم تصویر کلاسیک UTM لازم است نقشه ها در چندین قاچ (Zone) متوالی تهیه شود. چالش بزرگ در مناطقی رخ خواهد داد که در دو قاچ متوالی قرار داشته و در هر دو قاچ نیز در فاصله قابل توجه از نصفالنهار مرکزی واقع شدهاند که اعوجاجات ضریب مقیاس انتقال دادهها از روی سطح بیضوی مرجع به صفحه نقشه حداکثری است. به این دو چالش باید تغییرات شدید توپوگرافی را نیز افزود که در محاسبه ارتومتریک و همسانسازی اطلاعات استخراجی از نقشه و تطابق آن با واقعیت زمینی املاک مورد ادعای مالکین را با تعارض روبرو میکند. هدف از این پروژه طراحی سطح مبنای مسطحاتی ملی بهینه و سیستم تصویر یکپارچهای است که بتواند چالشهای فوقالذکر را مرتفع و یک راهکار مستدل  و مستند برای تبدیل اطلاعات، تهیه نقشه و بصریسازی دادهها را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهد.

2- اطلاعات پیش زمینه درباره موضوع مربوطه (Who)
کشورهای مختلف با توجه به موقعیت جغرافیایی و کاربردهای مورد انتظار از دادهها و نقشههای تهیه شده سعی در ارائه سطح مبنا و سیستم تصویر بهینه شده داشتهاند. بعنوان مثال میتوان به ایالات متحده امریکا اشاره کرد که با توجه به کاربردهای مورد انتظار از دادههای مکانی، ملکی و ثبتی تهیه شده سطح مبنای خاص و سیستم تصویر ویژه خود را تعریف و به کار گرفته است. قبلاً سطوح مبنای NAD83 و NAVD88 بعنوان مبنای محاسباتی مسطحاتی و ارتفاعی مورد استفاده قرار میگرفته است که اخیراً در بازنگری انجام شده، NSRS با چهار ویرایش جدید North America (NATRF2022)،  (PATRF2022) , Pacific Caribbean (CATRF2022), Mariana (MATRF2022) جایگزین شد. همچنین در کشورهای استرالیا و نیوزیلند اقدام مشابهی صورت گرفته و GDA2020 و MGA2020 اشاره کرد که دقیقاً بعلت نیازهایی مشابه آنچه در سازمان ثبت اسناد و املاک به درستی احصاء شده است، طراحی و مورد استفاده قرار میگیرد. 
3- محدوده، شرح خدمات، دستاوردها و نتایج مورد انتظار پروژه (What)
فاز اول این پروژه انجام مطالعات و مستندسازی تجربیات بینالمللی است که بتوان از درس آموختههای پروژههای مشابه در طراحی سطح مبنا و سیستم تصویر بهینه ملی بهره برد. در فاز دوم اطلاعات مربوط به حوزه جغرافیایی کشور اعم از محدوده مرزی، اطلاعات توپوگرافی، تغییرات کلان تکتونیک جمعآوری و نسبت به طراحی بر اساس دادههای جمعآوری شده و درسآموختههای بینالمللی اقدام خواهد شد. فاز سوم این پروژه ارائه فرمولسازی ریاضی بر اساس طرح بهینه انتخابی، مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با روند مورد استفاده در حال حاضر آن سازمان و ارائه گزارش کارکرد طراحی پیشنهادی در محدوده مختلف کشور و با تنوع مسائل موجود در تهیه و نمایش اطلاعات مکانی حدنگاری و ثبتی خواهد بود. تبین مبانی تئوری و آموزش کارشناسان معرفی شده آن سازمان در استفاده از فرمولاسیون پیشنهادی بعنوان فاز آخر این پروژه پیشنهاد میشود.
4- مدت زمان پیشنهادی برای اجرای پروژه (When)
مدت زمان اجرای پروژه 6 ماه از زمان ابلاغ پروژه خواهد بود.
5- قیمت پیشنهادی برای انجام پروژه و سایر الزامات و نیازمندیهای پروپزال (How)
قیمت پیشنهادی نه میلیارد ریال است.
